**Раздел: 2. Правила пользования газом в быту**

## памятка

# *Население, использующее сжиженный газ, должно знать:*

Газообразная фаза сжиженного газа в два раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках устремляется вниз, скапливаясь под полом, в подвалах, потребах, низинах.

Сжиженный газ в смеси с воздухом взрыво-пожароопасен, взрыв сопровождается ударной волной большой разрушительной силы.

Максимальная температура нагрева стенки баллона должна быть не выше 45°С.

Разрешается установка баллонов внутри кухонь в жилых домах не свыше 2-х этажей при числе квартир: не более 4-х в домах новой застройки, не более 8-ми в домах существующей застройки.

# *Население, использующее сжиженный газ, обязано:*

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации газовых приборов.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

Располагать баллоны с газом на расстоянии не менее 0.5 метра от газовой плиты и не менее 1 м от радиатора отопления или печи (при установке защитного экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0.5 м, а между баллоном и экраном оно должно быть не менее 10 см.). Размещать баллоны с газом против топочных дверок печей на расстоянии не менее 2 м.

Вызвать работников организации газового хозяйства при обнаружении неисправности газового оборудования.

При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны у газовой плиты и перед плитой, закрыть вентиль на баллоне, открыть окна или форточки для проветривания помещений, вызвать аварийную службу по телефону 04 (или 01). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

Транспортировать баллоны с навернутыми заглушками и колпаками на тележках или не более одного баллона в багажном отделении легкового автомобиля с применением устройств, предохраняющих баллон от ударов и перемещений.

Предохранять баллоны от действия прямых солнечных лучей.

# *Населению запрещается:*

Самовольно газифицировать дома (квартиры, садовые домики), переставлять и ремонтировать баллоны, газовые приборы,

Хранить в помещениях и подвалах как порожние, так и заполненные газом баллоны.

Самовольно, не пройдя специального инструктажа в организации газового хозяйства, заменять порожние баллоны на заполненные газом и подключать их к газовым приборам.

Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (для этой цели следует пользоваться мыльной эмульсией).

# Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в установленном порядке.

Настоящие правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за газовое хозяйство жилых домов (независимо от ведомственной принадлежности), а также населения, использующего газ в быту на территории РФ,

Во всех организациях, имеющих газовые сети, установки сжиженных газов и газовое оборудование, приказами из числа руководящих инженерно-технических работников должны назначаться ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

В жилых зданиях обобществленного жилищного фонда ответственными за сохранность и исправное состояние газового оборудования являются организации, на балансе которых это оборудование находится, в домах личной собственности - их владельцы.

Ответственность за качественное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в жилых домах, обеспечивающие безопасную эксплуатацию этого оборудования, возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в надлежащем состоянии несут лица, пользующиеся газом.

Ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах на праве личной собственности - их владельцы.

***При обнаружении запаха газа в подъезде, подвале, во дворе, на улице***

***необходимо:***

* сообщить в аварийную газовую службу по телефону **04**;
* сообщить окружающим о мерах предосторожности;
* принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня.

***При появлении в помещении квартиры (дома) запаха газа***

***необходимо:***

* перекрыть кран на трубе газопровода квартиры и на газовых приборах, открыть окна или форточку для проветривания помещения;
* вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04;
* не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками.

# *Не допускать для ремонта газопровода и газового оборудования в любое время суток работников газового хозяйства без служебного удостоверения.*

|  |  |
| --- | --- |
| palec | *В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезд жилого дома и производящих поломку газопровода, немедленно сообщить в:**милицию по телефону 02;**федеральную службу безопасности по телефону 32-48-84;**дежурному управления гражданской защиты города по телефону* «01» или моб. «112» |